# Souhrnná informace o přístupnosti volební místnosti

**Název obce:** Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

**Volební okrsek:** Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

**Adresa volební místnosti:** Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

|  |
| --- |
| Veřejně dostupné informace o volební místnosti |
| 1.
 | **Na webových stránkách obce (nebo jiných) jsou zveřejněny bližší informace o volební místnosti a prostorách, ve kterých se nachází** *(pro lepší orientaci a představu je tato informace vítána předem)* | **☐ ANO** | **☐ NE** |
| **odkaz:** Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
|  | **Na webových stránkách obce jsou zveřejněny jména členů a členek volební komise***(Ne všichni si mohou jméno přečíst na jmenovce přímo ve volební místnosti, proto je vhodné je uvést předem)***Informace o volební komisi jsou dostupné zde:***(uveďte odkaz na webové stránky, kde je možné nalézt informace o volební komisi)* | **☐ ANO** | **☐ NE** |
| Přístupnost budovy, v níž se nachází volební místnost |
|  | **V blízkosti budovy s volební místností jsou parkovací místa pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P****Počet míst:** Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. | **☐ ANO** | **☐ NE** |
|  | **Parkovací místa pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P mají následující povrch:****A) zatravňovací dlažba** **B) jiné – uveďte: :**Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.*(zatravňovací dlažba není vhodná pro pohyb na mechanickém vozíku).)* | **☐ A** | **☐ B** |
|  | **Přístup do budovy s volební místností je bezbariérový***(od pochozí komunikace, chodníku či vyhrazeného parkovacího místa bez výškových rozdílů, vchod bez schodů* | **☐ ANO** | **☐ NE** |
|  | **V případě vchodu se schody je tento vchod osazen přivolávacím zařízením s oboustrannou komunikací** | **☐ ANO** | **☐ NE** |
|  | **Nad vstupem do budovy je funkční akustický orientační majáček** *(pomocí akustického hlášení usnadňuje majáček lidem se zrakovým postižením orientaci a poskytuje věcnou informaci o prostoru.)* | **☐ ANO** | **☐ NE** |
|  | **Výškové rozdíly v budově** (schodiště, vyrovnávací stupně, prahy vyšší než 2 cm apod.) **je možné** **překonat pomocí výtahu, rampy, schodišťové plošiny**  | **☐ ANO** | **☐ NE** |
|  | **Výtah má minimální rozměry:** **šířka 110 cm, hloubka 140 cm, šířka vstupu 90 cm** **v případě menších rozměrů uveďte:**Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. | **☐ ANO** | **☐ NE** |
|  | **Nástupní prostor před výtahem tvoří volná plocha nejméně 150 x 150 cm****v případě menších rozměrů uveďte:**Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. | **☐ ANO** | **☐ NE** |
|  | **Šíře všech dveří vedoucích k volební místnosti***(šíře dveří je důležitá pro průjezd mechanického nebo elektrického vozíku)* | **☐ méně než 80cm** | **☐ 80cm** | **☐ 90cm a více** |
|  | **V prostorách budovy s volební místností jsou madla u schodišť umístěná po obou stranách:** *(Madla mohou sloužit pro přidržení, ale také orientaci. Pro úplnost dodáváme, že v ideálním případě by madlo mělo mít přesah 15 cm od posledního a prvního schodu, být odsazeno od zdi 5 cm a umožňovat snadný úchop zakulaceným tvarem)* | **☐ ANO na obou stranách** | **☐ ANO na jedné straně** | **☐ NE****bez madel** |
|  | **Jsou chodby osazeny madly?** | **☐ ANO** | **☐ NE** |
|  | **V prostorách budovy jsou symboly, směrovky k volební místnosti***(Pro úplnost dodáváme, že v ideálním případě by symboly a směrovky měly mít kontrastní provedení např. černou nebo červenou barvou na bílém podkladě a umístěny ve výšce 120 až 160 cm)* | **☐ ANO** | **☐ NE** |
|  | **Vodicí lišty (podlahové vodící linie) vedoucí k místnosti a pak v rámci místnosti k volební plentě\* a volební schránce***(pro usnadnění pohybu lidem se zrakovým postižením)* | **☐ ANO** | **☐ NE** |
|  | **V budově je dodržen vizuální kontrast na schodištích***(Jde o kontrast každého prvního a posledního stupně v každém schodišťovém rameni oproti podlaze)* | **☐ ANO** | **☐ NE** |
| Volební místnost |
|  | **Velikost volební místnosti a její uspořádání s ohledem na potřebu pohybu na vozíku***(člověk používající vozík by měl mít dostatek prostoru pro pohyb v celé volební místnosti, minimální rozměr mezi překážkami je 150 cm, tak aby byl možný pohyb na vozíku)* | **☐ ANO** | **☐ NE** |
|  | **Volební místnost je vybavena indukční smyčkou***(indukční smyčka posiluje signál u lidí používající kochleární implantát, sluchadla)*  | **☐ ANO** | **☐ NE** |
|  | **Prostor pro úpravu volebních lístků je dostatečný pro pohyb na vozíku***(člověk používající vozík by měl mít dostatek prostoru pro pohyb v prostoru pro úpravu lístků, minimální rozměry prostoru pro manipulaci s vozíkem by měly být 1 500 mm x 1500mm)* | **☐ ANO** | **☐ NE** |
|  | **Výška stolku pro úpravu hlasovacího lístku** *(stolek pro úpravu lístku by měl být dostatečně komfortní pro lidi používající vozík, ideální výška je v rozmezí 80-85 cm, stolek má plný podjezd pro vozík s min. výškou 70 cm, šířka stolu je min. 80 cm) Uveďte prosím rozměry stolu pro úpravu hlasovacích lístků.* | **:** Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Volba mimo volební místnost do přenosné schránky |
|  | **Pro volbu do přenosné schránky je využívána mobilní plenta** | **☐ ANO** | **☐ NE** |
|  | **Jakým jiným způsobem je zajištěno soukromí při průběhu volebního aktu v případě, že se nepoužívá mobilní plenta?** |
| Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

\* prostor určený pro úpravu hlasovacích lístků

**Informace k přístupnosti výše uvedené místnosti vyplnil:**

*(Uvedení jména osoby, která je výše uvedené informace vyplnila a zodpovídá za úplnost a pravdivost informací)*

**V případě dotazů je možné obracet se na:**

*(uvedení kontaktních údajů pro případ dalších dotazů ze strany voličů – telefon, email, úřední hodiny)*

**Tato souhrnná informace o přístupnosti volební místnosti není komplexní analýzou přístupnosti dle stavebních předpis, nýbrž slouží k poskytnutí základních informací, které lidem s postižením usnadní výkon volebního práva.**